|  |
| --- |
| **Wall 04** |
| **Represents Drilled Shafts from Station** | **Represents Drilled Shafts to Station** | **Drilled Shafts Range** | **Foundation Depth to use in the Design(ft)** |
| 400+00 | 402+59 | 1 Through 11 | **19.00 ft** |
| 402+59 | 404+65 | 12 Through 20 | **15.50 ft** |
| 404+65 | 406+63 | 21 Through 28 | **13.00 ft** |
| 406+63 | 408+61 | 29 Through 37 | **19.00 ft** |
| 408+61 | 410+62 | 38 Through 46 | **10.50 ft** |
| 410+62 | 412+58 | 47 through 54 | **13.00 ft** |
| 412+58 | 414+54 | 55 Through 62 | **10.50 ft** |
| 414+54 | 416+52 | 63 Through 71 | **13.00 ft** |
| 416+52 | 418+47 | 72 Through 79 | **13.00 ft** |
| 418+47 | 419+36 | 80 Through 83 | **13.00 ft** |

|  |
| --- |
| **Wall 05** |
| **Represents Drilled Shafts from Station** | **Represents Drilled Shafts to Station** | **Drilled Shafts Range** | **Foundation Depth to use in the Design(ft)** |
| 500+00 | 500+98 | 1 Through 5 | **13.00 ft** |
| 500+98 | 503+27 | 6 Through 15 | **13.00 ft** |
| 503+27 | 505+42 | 16 Through 24 | **9.00 ft** |
| 505+42 | 507+42 | 25 Through 32 | **9.00 ft** |
| 507+42 | 509+58 | 33 Through 41 | **9.00 ft** |
| 509+58 | 511+73 | 42 Through 50 | **14.50 ft** |
| 511+73 | 513+88 | 51 Through 59 | **10.00 ft** |
| 513+88 | 516+00 | 60 Through 68 | **10.00 ft** |
| 516+00 | 517+20 | 69 Through 74 | **15.00 ft** |