Parcel Closure Report: Board of County Commissioners of Columbiana County, Ohio

Curve: Rad.: 1305.400 Delta: 32° 27' 01" lft. Arc: 739.332

Degree: 4° 23' 21" Tan.: 379.875 Mid Ord.: 51.993 Ext. 54.149

Chord Bearing: S 45° 36' 08" E Chord Dist.: 729.490

N 89° 38' 56" W Dist.: 436.880

N 27° 48' 47" W Dist.: 1421.360

N 89° 33' 12" E Dist.: 121.980

S 29° 22' 37" E Dist.: 426.730

N 60° 37' 23" E Dist.: 30.000

S 29° 22' 37" E Dist.: 451.290

Error North: 0.008 Error East: -0.007

Error Direction: S 41° 32' 32" E Total Distance Error: 0.011

Error of Closure: 1/340460.746

Perimeter: 3627.572

Area: sq. Feet: 247080.932 Acres: 5.672